**附表：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购项目名称 | 单位 | 数量 | 技术要求 |
| 1 | 教学专用门板 | 张 | 60 | ★奔腾；规格；门板厚度0.7mm(国赛指定专用门板)乐风前门门板 |
| 2 | 模拟结构件套装成型板件 | 套 | 60 | ★奔腾；规格；（BANTAM）(国赛指定套装五件套)采用国家优质钢材制作而成，共5件。  1、长\*宽\*厚：20\*15\*1cm，上均匀分布9个直径1 cm圆孔；  2、长\*宽\*厚：20\*15\*1 cm，没有开孔，一端焊接有焊接专用螺母；  3、梯形焊接件；  4、常规用焊片，厚0.1 cm |
| 3 | 耳塞 | 副 | 200 | 规格；3M |
| 4 | 防尘口罩 | 盒 | 6 | ★规格；10\*10；3M投标时提供第三检测机构出具的合格检测报告原件，检测须符合：GB2026-2019《呼吸防护 自吸过滤式防颗粒物呼吸器》相应的技术要求。 |
| 5 | 气动切割锯片 | 片 | 50 | 奔腾；规格；24TJAT－10T24  24齿，用于切割锯；5片/包。 |
| 6 | 气动切割锯片 | 片 | 50 | 奔腾；规格；32TJAT－10T32  32齿，用于切割锯；5片/包。 |
| 7 | 砂带 | 条 | 50 | 奔腾；规格（气动砂带机适用砂带） |
| 8 | 砂带 | 条 | 200 | 奔腾；规格（气动砂带机适用砂带） |
| 9 | 防尘口罩 | 盒 | 10 | 规格3M |
| 10 | 焊点去除钻钻头 | 只 | 30 | 奔腾；规格气动焊点去除钻/JAD-1015的配件，钻头 Φ6.0，每盒5支。 |
| 11 | 焊点去除钻钻头 | 只 | 30 | 奔腾；规格；气动焊点去除钻/JAD-1015的配件，钻头 Φ8.0，每盒5支。 |
| 12 | 电池 | 颗 | 20 | 规格18650 |
| 13 | 电池充电器 | 个 | 2 | 规格18650 |
| 14 | A4纸 | 张 | 2000 | 规格80克 |
| 15 | 钣金铁锤 | 把 | 30 | 奔腾 |
| 16 | 镀锌钢板 | 张 | 30 | 规格0.5mm |
| 17 | 冷轧钢板 | 张 | 30 | ★规格1.0mm；钢板材质符合国家GB/T3280-2015检测标准,响应文件中须提供316L不锈钢材质1.0mm(或以上厚度)通过国家认可的质量检测机构出具的:塑性延伸强度、抗拉强度、断后伸长率、化学成分合格报告复印件（原件备查）； |
| 18 | 铝板 | 张 | 10 | ★规格3mm投标时提供由国家级检测中心检测燃烧性能达到A1级，检验依据符合GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》的合格检测报告及证书原件。 |
| 19 | 铝板 | 张 | 10 | 规格2mm |
| 20 | 二保焊丝 | 卷 | 20 | 奔腾 |
| 21 | 二保焊机导电咀 | 个 | 50 | 奔腾 |
| 22 | 二保焊机导气咀 | 个 | 50 | 奔腾 |
| 23 | 奔腾二保焊机导电咀 | 个 | 20 | 奔腾 |
| 24 | 奔腾二保焊机导气咀 | 个 | 20 | 奔腾 |
| 25 | 棉纱手套 | 双 | 500 | 规格3M |
| 26 | 角磨机打磨片 | 片 | 100 | 强斯威 |
| 27 | 角磨机切割片 | 片 | 100 | 强斯威 |
| 28 | 圆钢 | 米 | 180 | 规格0.6mmФ |
| 29 | 圆钢 | 米 | 120 | 规格0.8mmФ |
| 30 | 钢卷尺 | 把 | 20 | 世达 |
| 31 | 石笔 | 盒 | 5 |  |
| 32 | 橡胶锤 | 把 | 20 | 世达 |
| 33 | 自变光焊接面罩 | 个 | 6 | 奔腾。面焊材料:防火PP，净重：480g；  2、视窗尺寸：90\*40mm；  3、自动关机时间:15-20分钟（在不进行烧焊的情况下）；  4、灵敏度和恢复时间可调节；  5、响应速度：1/20000-1/30000秒（明态到暗态）；  6、恢复时间：0.1-1秒(暗态到明态)；  7、采用不同焊接方式的遮光号选用标准；  遮光号 亮态时：DIN4 暗态时：DIN9-13（可调遮光号，适应不用环境条件中作业）；  8、工作温度:-5℃—+55℃；  9、供电方式：太阳能电池和内置式锂电池。 |
| 34 | 强力磁铁 | 个 | 50 |  |
| 35 | 除锈刷 | 个 | 100 |  |
| 36 | 黑金刚打磨轮 | 个 | 100 | 奔腾。 |
| 37 | 电动砂带机 | 台 | 1 | 强斯威JAS0451（10\*330mm）  空转转速16000RPM，砂带尺寸10×330MM  平均耗气量4CFM  进气口接头1/4",气管管径10MM  工作气压90PSI，振动值1.64M/S²，噪音值94dBA  长度320MM，重量0.95Kg；  4、气动环带打磨机：  空转转速16000RPM，砂带尺寸10×330MM  平均耗气量4CFM  进气口接头1/4",气管管径10MM  工作气压90PSI，振动值1.64M/S²，噪音值94dBA  长度320MM，重量0.95Kg。 |
| 38 | 强斯威气动切割锯 | 把 | 6 | 强斯威JAT－1011  空转转速15000RPM，切割片尺寸3"  平均耗气量4CFM  进气口接头1/4",气管管径10MM  工作气压90PSI，振动值1.64M/S²，噪音值94dBA  长度210MM，重量0.93Kg |
| 39 | 强斯威锯片 | 片 | 30 | 强斯威 |
| 40 | 塑料植钉机 | 把 | 4 | 强斯威 |
| 41 | 自粘圆砂纸 | 片 | 200 | 强斯威 |
| 42 | 自粘圆砂纸 | 片 | 200 | 强斯威 |
| 43 | 焊接皮手套 | 副 | 30 | 强斯威 |
| 44 | 焊点去除钻 | 把 | 4 | 强斯威 |
| 45 | 气动角磨机 | 把 | 4 | 强斯威型号：JAG-1005  空转转速11000RPM，马达功率0.8HP  芯轴规格 5/8"(11MM)，沙轮盘径5"×1/4"  进气口尺寸1/4" ,气管管径3/8"  工作气压90PSI，平均耗气量6CFM  重量1.4Kgs，长度231MM |
| 46 | 油漆搅拌浆盖 | 个 | 100 | 巴斯夫；规格0.5L |
| 47 | 油漆搅拌浆盖 | 个 | 20 | 巴斯夫；规格3L |
| 48 | 油漆搅拌浆盖 | 个 | 10 | 巴斯夫；规格1L |
| 49 | 多用途原子灰 | 罐 | 10 | 巴斯夫；规格839-20-1.5 |
| 50 | 原子灰固化剂 | 包 | 20 | 巴斯夫；规格948-36-0.05 |
| 51 | 高浓度干磨中涂底漆 | 罐 | 1 |  |
| 52 | 高浓度干磨中涂底漆 | 罐 | 1 |  |
| 53 | 高浓度干磨中涂底漆 | 罐 | 1 |  |
| 54 | 环氧底漆 | 罐 | 1 | 巴斯夫；规格801-72-1(VOC) |
| 55 | 单组分塑料底漆 | 罐 | 2 | 巴斯夫；规格934-0-1 |
| 56 | 环氧树脂底漆固化剂 | 罐 | 1 | 巴斯夫；规格965-60-1 |
| 57 | 中涂底漆固化剂(快干) | 罐 | 2 | 巴斯夫；规格929-55-1 |
| 58 | 中涂底漆固化剂(标准) | 罐 | 2 | 巴斯夫；规格929-56-0.5 |
| 59 | 遮蔽胶带 | 件 | 4 | 规格PPG；6分 |
| 60 | 天那水 | 桶 | 10 | ★规格PPG投标单位需获得国家允许经营化工产品销售的证明材料 |
| 61 | 防尘口罩 | 盒 | 10 | 规格3M |
| 62 | 乳胶手套 | 盒 | 20 | 规格PPG |
| 63 | 护目镜 | 盒 | 6 | 强斯威； |
| 64 | 棉纱手套 | 双 | 100 | 强斯威规格12\*1 |
| 65 | 耳塞 | 双 | 100 | 规格3M |
| 66 | 超级除油膏 | 瓶 | 4 | 规格PPG |
| 67 | 蓝色全能高效除油布 | 件 | 6 | 规格PPG |
| 68 | 记号笔 | 盒 | 1 | 规格（红色） |
| 69 | 记号笔 | 盒 | 1 | 规格（白色） |
| 70 | 原子灰刮刀 | 把 | 30 | 规格SATA |
| 71 | 门板 | 块 | 40 | 规格PPG |
| 72 | 脚垫 | 块 | 2 | 规格3.6\*1.2M及3\*1.8M |
| 73 | 定位中心冲 | 个 | 5 | 日本罗宾汉 |
| 74 | 快速接头 | 套 | 20 | 规格SATA(公母) |
| 75 | 原子灰 | 罐 | 18 | 规格P38 |
| 76 | 打磨盘 | 个 | 4 | 费斯托；规格7# |
| 77 | 打磨盘 | 个 | 4 | 费斯托；规格5# |
| 78 | 打磨盘 | 个 | 8 | 费斯托；规格3# |
| 79 | 车外三件套 | 套 | 8 | 皮革 |
| 80 | 车内三件套 | 套 | 8 | ★皮革；投标时提供由省级检测中心检测燃烧性能达到A1级，检验依据符合GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》的合格检测报告及证书原件 |
| 81 | 车内地板垫 | 张 | 100 | ★规格一次性；投标时提供由省级检测中心检测燃烧性能达到A1级，检验依据符合GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》的合格检测报告及证书原件。 |
| 82 | 火花塞套筒 | 个 | 8 | 规格16mm |
| 83 | 漏斗 | 个 | 8 |  |
| 84 | T20、T25、T27、T30 | 个 | 24 | 世达；规格各8个 |
| 85 | 气压表 | 个 | 4 | ★投标时提供由省级或以上质量检测中心出具的合格检测报告。 |
| 86 | 伸缩气管 | 根 | 4 | 规格10米 |
| 87 | 吹尘枪 | 把 | 4 | 世达 |
| 88 | 水温传感器 | 个 | 8 | 东风雪铁龙 原厂 |
| 89 | 油门踏板位置传感器 | 个 | 8 | 东风雪铁龙 原厂 |
| 90 | 进气歧管压力传感器 | 个 | 8 | 东风雪铁龙 原厂 |
| 91 | 电子节气门总成 | 个 | 8 | 东风雪铁龙 原厂 |
| 92 | 点火线圈 | 个 | 8 | 东风雪铁龙 原厂 |
| 93 | 氧传感器 | 个 | 8 | 东风雪铁龙 原厂 |
| 94 | 碳罐电磁阀 | 个 | 8 | 东风雪铁龙 原厂 |
| 95 | 曲轴转速传感 | 个 | 8 | 东风雪铁龙 原厂 |
| 96 | 火花塞 | 付 | 8 | 规格NGK双铱金 |
| 97 | 接管接头密封O型圈 | 个 | 16 |  |
| 98 | 密封胶 | 支 | 10 | 规格车乐灰胶 |
| 99 | 蓄电池60A | 个 | 4 | 规格 瓦尔塔；16款三厢福克斯 |
| 100 | 蓄电池55A | 个 | 8 | 规格 瓦尔塔；宝骏630 |
| 101 | 电池 | 个 | 20 | 规格南孚5# |
| 102 | 电池 | 个 | 50 | 规格南孚7# |
| 103 | R134a雪种 | 罐 | 5 | 规格金冷134a 13.6KG装 |
| 104 | R134a雪种 | 罐 | 20 | 规格金冷 250g装 |
| 105 | 汽车空调压缩机冷冻机油 | 瓶 | 3 | 规格美国冰熊 1L装 |
| 106 | 空调压力表组 | 套 | 8 | 规格威科BM2-6-DS-R32 |
| 107 | 汽车空调转接头 | 套 | 8 | 鸿森 |
| 108 | 汽车空调高、低压气门帽 | 套 | 10 | 鸿森 |
| 109 | 汽车空调气门维芯拆装工具 | 个 | 4 | 鸿森两用 |
| 110 | 汽车空调气门芯 | 个 | 30 | 规格134a |
| 111 | 汽车空调快速接头 | 套 | 12 | 鸿森134a 高低压 |
| 112 | 雪种开瓶器 | 套 | 3 | 台湾 |
| 113 | 车外三件套 | 套 | 8 | 皮革 |
| 114 | 车内三件套 | 套 | 8 | 皮革 |
| 115 | 车轮挡块 | 块 | 16 |  |
| 116 | 背插针 | 套 | 16 | 武函 万能测线组 |
| 117 | 汽车小保险 | 盒 | 8 | 规格5A、10A、15A、20A |
| 118 | 汽车大功率方格保险 | 盒 | 8 | 30A |
| 119 | 远光灯继电器 | 个 | 10 | 宝骏630 原厂 |
| 120 | 闪光灯继电器 | 个 | 10 | 宝骏630 原厂 |
| 121 | 起动继电器 | 个 | 10 | 宝骏630 原厂 |
| 122 | 试灯 | 副 | 30 | 世达 |
| 123 | 汽车端子退针器 | 套 | 8 | 规格26件套 |
| 124 | 凸轮轴位置传感器插头 | 个 | 2 | 桑塔纳志骏 |
| 125 | 节气门位置传感器插头 | 个 | 2 | 桑塔纳志骏 |
| 126 | 化油器清洗剂 | 瓶 | 48 | 车仆 |
| 127 | 9V电池 | 颗 | 600 | 南孚 |
| 128 | 扫把 | 把 | 80 |  |
| 129 | 拖把 | 把 | 80 | 规格80cm宽 |
| 130 | 机油 | 瓶 | 16 | 规格美孚1号劲擎表现0W-30 1L装 |
| 131 | 数字万用表 | 个 | 100 | 规格多一DY2201C |
| 132 | 奔驰专用蓄电池（启停) | 个 | 1 | 规格奔驰C180L 100A |
| 133 | 宝马专用蓄电池(启停) | 个 | 1 | 规格宝马316LI 100A |
| 134 | 空气格 | 个 | 1 | 规格奔驰C180L |
| 135 | 机油格 | 个 | 1 | 规格奔驰C180L |
| 136 | 空调格 | 个 | 1 | 规格奔驰C180L |
| 137 | 电子电工焊丝 | 卷 | 4 | ★规格100g；投标时需提供提供省级以上检测机构出具的合格检测报告，抗拉强度检测报告、屈服强度检测报告、伸长率检测报告、试验盐度检测报告、焊后热处理检测报告、电流种类检测报告、焊接电流检测报告、焊接电压检测报告、焊接气体检测报告。 |
| 138 | 活塞环卡箍 | 把 | 8 |  |
| 139 | 气门弹簧拆装钳 | 套 | 8 |  |
| 140 | 厚薄规 | 把 | 20 | 世达 |
| 141 | 北京现代发动机缸盖拆装螺丝 | 颗 | 20 | 原厂件 |
| 142 | 刹车油更换机 | 套 | 4 | 台湾（大款） |
| 143 | 试灯 | 个 | 8 | 世达 |
| 144 | 百分表0-50 | 套 | 12 | 桂量 |
| 145 | 磁性表座 | 套 | 8 | 桂量 |
| 146 | 外径千分尺（0-25mm） | 把 | 8 | 桂量 |
| 147 | 刹车油 | 瓶 | 36 | 伍尔特DOT4 |
| 148 | 转向动力油 | 瓶 | 24 | 博世 |
| 149 | 冷却液 | 瓶 | 12 | 金富力 -36度 |
| 150 | 大灯继电器 | 个 | 8 | 卡罗拉 原厂 |
| 151 | 风扇继电器 | 个 | 8 | 卡罗拉 原厂 |
| 152 | IG1继电器 | 个 | 8 | 卡罗拉 原厂 |
| 153 | 闪光继电器 | 个 | 8 | 卡罗拉 原厂 |
| 154 | 空调鼓风机调速电阻 | 个 | 8 | 卡罗拉 原厂 |
| 155 | 喷油器 | 个 | 4 | 规格1ZR发动机 原厂 |
| 156 | 火花塞 | 个 | 20 | 规格1ZR发动机 原厂 |
| 157 | 燃油泵总成 | 个 | 4 | 规格1ZR发动机 原厂 |
| 158 | 高压线圈 | 个 | 8 | 规格1ZR发动机 原厂 |
| 159 | 插式保险30A | 盒 | 1 |  |
| 160 | 冷媒134a | 罐 | 3 | 金冷134a 13.6KG装 |
| 161 | 空调压力表 | 套 | 8 | 威科BM2-6-DS-R32 |
| 162 | 电瓶 | 个 | 4 | 卡罗拉瓦尔特60A |
| 163 | 试灯笔 | 支 | 8 | 世达 |
| 164 | 内饰撬棍 | 套 | 2 | 规格好美36件套 |
| 165 | 电瓶充电线 | 付 | 2 |  |
| 166 | 高光A4纸 | 打 | 10 | 规格230g |
| 167 | SEISO 子弹头快速接线端子 | 公母/对 | 100 | 规格接0.5-1.5平方线 |
| 168 | SEISO 子弹头快速接线端子 | 公母/对 | 100 | 规格接1.5-2.5平方线 |
| 169 | 伊莱科（ ELECALL）压接钳0.5-6mm² 预绝缘端子压线钳 | 把 | 8 | 冷压端子钳ELE-03C(LY-03C |
| 170 | 际工 彩色热缩管套装 | 盒 | 8 | 套装560根 |
| 171 | 焊锡 | 卷 | 8 |  |
| 172 | 松香膏 | 盒 | 8 |  |
| 173 | 汽车线束端子拆卸装工具 | 盒 | 8 | 26件套 |
| 174 | 汽车电路国标纯铜线芯改装线束阻燃线绝缘线 | 卷 | 8 | ★规格0.75平方20米；投标时提供由省级检测中心检测铜芯交联烯烃绝缘无卤低烟阻燃B1级耐火电线的燃烧性能达到B\_(1)级必须符合GB 31247-2014《电缆及光缆燃烧性能分级》的合格检测报告及证书原件。电线霉菌检测报告。 |
| 175 | 汽车电路国标纯铜线芯改装线束阻燃线绝缘线 | 卷 | 8 | ★规格1平方20米；投标时提供由省级检测中心检测铜芯交联烯烃绝缘无卤低烟阻燃B1级耐火电线的燃烧性能达到B\_(1)级必须符合GB 31247-2014《电缆及光缆燃烧性能分级》的合格检测报告及证书原件。电线霉菌检测报告。 |
| 176 | 汽车电路国标纯铜线芯改装线束阻燃线绝缘线 | 卷 | 8 | ★规格2平方20米；投标时提供由省级检测中心检测铜芯交联烯烃绝缘无卤低烟阻燃B1级耐火电线的燃烧性能达到B\_(1)级必须符合GB 31247-2014《电缆及光缆燃烧性能分级》的合格检测报告及证书原件。电线霉菌检测报告。 |
| 177 | A4彩色手工纸彩纸复印纸打印纸学生上课用软卡纸 | 沓 | 1 | 十色1000张 |
| 178 | 晨好 120g全开大张牛皮纸 | 沓 | 1 | 套装10张 |
| 179 | Touch马克笔套装 | 套 | 1 | 磁护5w40 |
| 180 | 机油 | 桶 | 8 | 磁护5w40 |
| 181 | 刹车油 | 瓶 | 20 | 伍尔特DOT4 |
| 182 | 高温黄油 | 桶 | 4 | 美孚 |
| 183 | 吸油纸 | 卷 | 10 |  |
| 184 | 一次性丁腈手套 | 盒 | 10 | 大号 爱马斯 |
| 185 | 防滑线手套 | 袋 | 10 |  |
| 186 | 雨刮精 | 瓶 | 10 |  |
| 187 | 冷却液 | 桶 | 2 | 金富力 -36度 |
| 188 | 工业酒精 | 瓶 | 10 |  |
| 189 | 车内四件套 | 套 | 4 | 普通 |
| 190 | 车外三件套 | 套 | 4 | 普通 |
| 191 | 头灯 | 个 | 8 | 世达 |
| 192 | 手电筒 | 个 | 8 | LED强光 |
| 193 | 油膜规 | 卷 | 20 |  |
| 194 | 红丹油 | 瓶 | 4 |  |
| 195 | 标记笔 | 支 | 20 |  |
| 196 | M3-M12螺套工具套装 | 套 | 4 |  |
| 197 | 高压汽油管 | 米 | 10 | ★双层；投标时提供省级以上检测中心检测；高低温检测报告。 |
| 198 | 密封胶 | 支 | 20 | 车乐灰胶 |
| 199 | 曲轴瓦 | 套 | 8 | G4KJ |
| 200 | 曲轴瓦 |  | 8 | G4NB |
| 201 | 活塞环 | 套 | 8 | G4KJ |
| 202 | 活塞环 |  | 8 | G4NB |
| 203 | 化清剂 | 瓶 | 24 | ★投标时提供由省级以上检测中心检测；废水，废气检测报告。 |
| 204 | 北现轮胎螺钉螺母 | 套 | 20 |  |
| 205 | 万用表 | 个 | 5 | 多一DY2201C |
| 206 | 机头水 | 瓶 | 6 |  |
| 207 | 游标卡尺0-300 | 套 | 10 | 桂量 |
| 208 | 外径千分尺0-25 | 套 | 10 | 桂量 |
| 209 | 外径千分尺25-50 | 套 | 10 | 桂量 |
| 210 | 外径千分尺50-75 | 套 | 10 | 桂量 |
| 211 | 劳保胶手套 | 双 | 60 |  |
| 212 | 轮胎平衡块 | 盒 | 1 | ★投标时需提供滑动变阻器检测报告。 |
| 213 | 可充电手电筒 | 支 | 5 | LED强光 |
| 214 | 试灯 | 支 | 5 | 世达 |
| 215 | 车内三件套（非一次性） | 套 | 6 | 皮革 |
| 216 | 车用尿素 | 桶 | 3 | 20升装 |
| 217 | 绝缘手套 | 套 | 8 | 双安 0级 1000伏 |
| 218 | 杜邦线 | 排 | 5 | 2.54公对母，40P/12铜芯彩排线21cm |
| 219 | 绝缘胶布 | 卷 | 5 | 橙色 |
| 220 | 绝缘胶布 | 卷 | 5 | ★黑色；投标时提供防漏电检测报告，耐潮湿检测报告。 |
| 221 | 举升机垫块 | 块 | 16 | 厚的 |
| 222 | 电烙铁。 | 把 | 8 | 广州黄花65W |
| 223 | 室外三件套 | 套 | 6 |  |
| 224 | 绝缘电阻测试仪 | 个 | 6 | 优利德UT511 |
| 225 | 电流钳 | 个 | 6 | 10A-200A |
| 226 | 万用表 | 个 | 6 | 多一DY2201C |
| 227 | 夹板 | 个 | 16 |  |
| 228 | 白板笔 | 盒 | 2 | 红 |
| 229 | 白板笔 | 盒 | 2 | 黑色 |
| 230 | 白板笔 | 盒 | 2 | 蓝 |
| 231 | 塑料量杯 | 个 | 10 | 5升 |
| 232 | 刹车油 | 瓶 | 4 | 伍尔特DOT4合成 |
| 233 | 刹车油排空气的瓶子 | 套 | 2 |  |
| 234 | 博世电池内阻测试仪 | 套 | 6 | 博士，测量范围0.01欧--30欧，0.01MV--50VDC. |
| 235 | 劳保单胶手套 | 套 | 20 |  |
| 236 | 波箱油 | 瓶 | 2 | 4L |
| 237 | 减速器轴承垫片 | 套 | 4 | 比亚迪E5 |
| 238 | 减速器o型圈 | 套 | 2 | 比亚迪E5 |
| 239 | 豪欧表 | 套 | 6 | 博士，测量范围0.01欧--30欧，0.01MV--50VDC. |
| 240 | 绝缘密封胶 | 支 | 1 |  |
| 241 | 小号十字螺丝刀 | 把 | 10 |  |
| 242 | 小号一字螺丝刀 | 把 | 5 |  |
| 243 | 北京现代悦动蓄电池 | 个 | 1 | 瓦尔塔60A |
| 244 | 钳型电流表 | 个 | 4 | flk f312 |
| 245 | 1.5m\*1.5m铁板（厚18mm-20mm） | 片 | 2 |  |
| 246 | 1.2m\*1.2m铁板（厚18mm-20mm） | 片 | 2 |  |
| 247 | 车内三件套防护布垫 | 套 | 4 | 皮革 |
| 248 | 车外三件套防护布垫 | 套 | 4 | 皮革 |
| 249 | 车轮挡块 | 块 | 10 |  |
| 250 | 电工胶布 | 卷 | 50 |  |
| 251 | 万用表笔 | 付 | 100 |  |
| 252 | 雪种 | 罐 | 3 | 金冷134a 13.6KG装 |
| 253 | 棉纱布 | 袋 | 2 | 60kg |
| 254 | 发电机 | 个 | 10 | 474Q |
| 255 | 马达 | 个 | 5 | 475Q |